Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**Zamówienie dot. przeprowadzenia profesjonalnego audytu dostępności architektonicznej oraz audytu dostępności informacyjno-komunikacyjnej Kampusu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdującego się przy   
ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1 w Krakowie i jego otoczenia, w tym:**

1. **Profesjonalny audyt i raport dostępności architektonicznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:**

* Przygotowanie informacji o dostępności architektonicznej obiektów, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna uczelni, badania naukowe lub bezpośrednia obsługa kandydatów i kandydatek, studentów i studentek, słuchaczy i słuchaczek studiów podyplomowych, doktorantów i doktorantek, pracowników. Informacja powinna zawierać w szczególności wyszczególnione bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom   
  z niepełnosprawnościami, korzystanie z pomieszczeń, ich wyposażenia i ich funkcji.
* Stworzenie planu likwidacji barier architektonicznych uczelni, obejmującego wszystkie obiekty i pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna uczelni, badania naukowe lub bezpośrednia obsługa kandydatów   
  i kandydatek, studentów i studentek, słuchaczy i słuchaczki studiów podyplomowych, doktorantów i doktorantek, pracowników. Plan musi identyfikować bariery (wskazanie każdej bariery z opisem, lokalizacją i ewentualnie dokumentacją fotograficzną) oraz zawierać propozycje ich likwidacji (np. propozycje oznakowania, likwidacji progu, poszerzenia drzwi, budowy podjazdu, przebudowy toalety –   
  z ewentualnymi szkicami koncepcji).
* Plan musi zawierać uzasadnienia zastosowania rozwiązań w postaci dostępu alternatywnego (rekomendacje).

**AUDYT musi uwzględnić:** infrastrukturę uczelni, w szczególności w budynkach, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna uczelni i badania naukowe, m.in. z uwzględnieniem oznaczeń w alfabecie Braille’a, systemów oznaczeń poziomych   
i nawigacji dla osób niewidomych, instalacji pętli induktofonicznych, montażu wind, budowy podjazdów, instalacji drzwi automatycznych, dostosowania laboratoriów oraz terenu kampusu uczelni, infrastruktury służącej ewakuacji osób   
z niepełnosprawnościami, miejsc /lub pokoi wyciszenia, przestrzeni socjalnych, stanowisk pracy.

1. **Profesjonalny audyt i raport dostępności komunikacyjno-informacyjnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:**

* Przygotowanie informacji o dostępności informacyjno-komunikacyjnej wszystkich urządzeń i technologii (w tym „kanałów komunikacji stosowanych przez uczelnię”), znajdujących się w obiektach, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna i naukowa uczelni lub bezpośrednia obsługa osób kształcących się, w tym: studentów i studentek, doktorantów i doktorantek bądź słuchaczy i słuchaczek studiów podyplomowych, pracowników. Powinna ona zawierać wyszczególnione bariery, utrudniające komunikację i informowanie.
* Stworzenie kompleksowego planu likwidacji barier informacyjno-komunikacyjnych w uczelni, obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna i naukowa uczelni lub bezpośrednia obsługa osób kształcących się, w tym: studentów i studentek, słuchaczy i słuchaczek studiów podyplomowych bądź doktorantów i doktorantek.
* Plan musi w szczególności identyfikować bariery oraz zawierać wstępne propozycje ich likwidacji (rekomendacje).

**AUDYT musi uwzględnić:** bariery w dostępności informacyjno-komunikacyjnej, szczegółowy opis zasobów uczelni tzn. sprzętu, oprogramowania   
i aplikacji, wspomagających dostępność komunikacji i informacji, uwzględniać usługi wspierające dostępną komunikację i informację, opis działań jednostki odpowiedzialnej za dostosowywanie lub tworzenie dostępnych informacji oraz dostosowanie komunikacji do formy dostępnej, wykonanie analizy potrzeb.

**Audyt musi obejmować:**

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej:

1.1. Budynek A – powierzchnia użytkowa – 10 784,70 m2

1.2. Budynek B – powierzchnia użytkowa – 5 463,00 m2

1.3. Budynek C – całkowita powierzchnia użytkowa 8 497,00 m2 (audyt nie będzie obejmował części hotelowej znajdującej się w budynku C)

1.4. Budynek D – całkowita powierzchnia użytkowa – 5 513 m2

Uwzględnienie:

* miejsc parkingowych (ich rozmieszczenia, wielkości i oznakowania),
* wejść do obiektu możliwości dostania się do wejścia, parametrów schodów, pochylni, podnośników, drzwi, przedsionków,
* układu przestrzennego – czytelności układu komunikacyjnego, dostępności komunikacji pionowej (możliwości dostania się na poszczególne kondygnacje, parametrów schodów, dźwigów osobowych), parametrów komunikacji poziomej (szerokości przejść, występujących przeszkód),
* kolorystyki obiektu, materiałów wykończeniowych, wyposażenia i oświetlenia,
* dostępności istotnych pomieszczeń, w tym toalet dla osób   
  z niepełnosprawnością, sal dydaktycznych, biblioteki itp.,
* parametrów instalacji elektrycznej (sposobu montażu włączników światła, gniazd, czytników kart, dostępu i innych elementów, poziomów montażu wszelkich gniazd, włączników),
* systemów informacyjnych, m.in. informacji wizualnej, dźwiękowej   
  i dotykowej,
* parametrów pomieszczeń, przestrzeni i elementów charakterystycznych obiektu,
* zagadnień poza architektonicznych – zależnie od sposobu funkcjonowania budynku (np. wyszkolenie pracowników do obsługi osób   
  z niepełnosprawnością, procedury ewakuacji, ewakuacji etapowej).